***П Р Е Д П Р И Я Т И Е* *« М – Б И З Н Е С »***

***г.Киев, ул.Новозабарская 2\6 , офис 306. Тел. (044) 501-90-27, 501-90-68 , 501-89-95.***

[*www.m-business.com.ua*](http://www.m-business.com.ua)[*kiev2@m-business.com.ua*](mailto:kiev@m-business.com.ua)

***А С Б О*** *ТЕХНИЧЕСКИЕ* ***, Р Е З И Н О*** *ТЕХНИЧЕСКИЕ* ***, КЕРАМИЧЕСКИЕ изделия .***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Н а и м е н о в а н и е* | *Ед. изм* | *Ц е н а , грн* | *П р и м е ч а н и е* |
|  | ***П А Р О Н И Т*** | | |  |
| *1* | ***ПОН-Б паронит*** *о б щ е г о назначения тол. 0,4-1,0 мм* | *кг* | *120,00* |  |
|  | *тол. 1,5-6,0 мм* | *кг* | *108,00* |  |
| *2* | ***П М Б*** ***паронит*** *м а с л о бензостойкий тол. 0,4-1,0 мм* | *кг* | *144,00* |  |
|  | *тол. 1,5-6,0 мм* | *кг* | *132,00* |  |
| *3* | ***П Э паронит*** *электро л и з е р н ы й тол. 0,3-7,5 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *4* | ***П К*** ***паронит*** *к и с л о т о стойкий тол. 0,3-6,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *5* | ***П А паронит*** *а р м и р о в а н ы й тол. 1,5-7,5 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *6* | ***ПОН-Б паронит*** *б е з асбестовый тол. 0,4-5,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *7* | ***П М Б паронит*** *б е з асбестовый тол. 0,4-5,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
|  | ***Э Л Е К Т Р О Н И Т*** | | |  |
| *8* | *тол . 0,3 – 0,5 мм* | *кг* | *300,00* |  |
| *9* | *тол . 1,0 – 4,0 мм* | *кг* | *240,00* |  |
|  | ***Т К А Н Ь*** *асбестовая* | | |  |
| *10* | ***АТ - 2,*** *асботкань* ***(+450\*C)*** | *кг* | *120,00* |  |
| *11* | *АТ - 3,**асботкань* | *кг* | *168,00* |  |
| *12* | *АТ - 4,**асботкань* | *кг* | *186,00* |  |
| *13* | *АТ - 7,**асботкань* | *кг* | *договорная* |  |
| *14* | *АТ -16,**асботкань* | *кг* | *договорная* |  |
|  | ***Ш Н У Р*** *асбестовый* ***ШАОН , ШАП*** *.* | | |  |
|  | ***ШАОН*** *, шнур асбестовый общего назначения* |  |  |  |
| *15* | *диам. 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 мм* | *кг* | *90,00* |  |
| *16* | *диам. 8,0 / 10,0 / 12,0 / 16,0 / 20 / 25 / 30 мм* | *кг* | *54,30* |  |
|  | ***ШАП*** *, шнур асбестовый пуховый* |  |  |  |
| *17* | *диам. 30,0 / 40,0 мм* | *кг* | *84,00* |  |
|  | ***К А Р Т О Н*** *асбестовый* ***КАОН*** *( 0,8 х 1,0 м* ***)*** | | |  |
| *18* | ***КАОН ,*** *асбестовый общего назначения , тол. 2,0 / 10,0 мм* | *кг* | *66,00* |  |
| *19* | *КАОН* ***,*** *асбестовый общего назначения , тол. 3,0 / 4,0 / 5,0мм* | *кг* | *57,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Л Е Н Т А*** *асбестовая* ***ЛАЭ-1*** | | |  |
| *20* | *тол. 0,4 х 30 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *21* | *тол. 0,5 х 20 мм* | *кг* | *39,00* |  |
| *22* | *тол. 0,5 х 30 мм* | *кг* | *договорная* |  |
|  | ***В О Й Л О К*** *( мат )* *керамический , ( +1000\*С ),* | | |  |
| *23* | *рулон тол. 25 мм ( размером 610 х 7200 мм )* | *шт* | *930,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Н А Б И В К А*** *сальниковая* | | |  |
| *24* | ***АС ,*** *( 450\*C )**плетеная асбестовая сухая* | *кг* | *111,00* |  |
| *25* | *АС ,**( 450\*C )**плетеная асбестовая сухая* | *кг* | *111,00* |  |
| *26* | ***АП-31*** *, ( 300\*С ) плетеная асбест. с маслом и графитом* | *кг* | *120,00* |  |
| *27* | *АП-31 , ( 300\*С ) плетеная асбест. с маслом и графитом* | *кг* | *120,00* |  |
| *28* | ***АПР-31 ,*** *( 300\*С )**плет. асб. смаслом, граф.проволокой* | *кг* | *144,00* |  |
| *29* | *АПР-31* ***,*** *( 300\*С )**плет. асб. смаслом, граф.проволокой* | *кг* | *144,00* |  |
| *40* | ***АГИ*** *,( 600\*С )**асбестовая сух. с графитом ингибированная* | *кг* | *120,00* |  |
| *41* | *АГИ ,( 600\*С )**асбестовая сух. с графитом ингибированная* | *кг* | *120,00* |  |
| *42* | ***ХБП-31*** *, ( 120\*С )* *х/б пропит. маслом и графитом* | *кг* | *144,00* |  |
| *43* | *ХБП-31 , ( 120\*С )* *х/б пропит. маслом и графитом* | *кг* | *144,00* |  |
| *44* | ***ТРГ*** *, из терморасширенного графита* | *кг* | *450,00* |  |
| *45* | *ТРГ , из терморасширенного графита* | *кг* | *450,00* |  |
| *46* | ***Каболка смоляная*** *канализационная* | *кг* | *96,00* |  |
| *47* | *Каболка жировая* *водопроводная* | *кг* | *договорная* |  |
| *№* | *Н а и м е н о в а н и е* | *Ед. изм* | *Ц е н а , грн* | *П р и м е ч а н и е* |
|  | ***Р Е З И Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е ИЗДЕЛИЯ*** | | |  |
| *1* | *Техпластина* ***ТМКЩ*** *тол. 1,0 – 40,0 мм* | *кг* | *36,00* |  |
| *2* | *Техпластина* ***М Б С***  *тол. 1,0 – 40,0 мм* | *кг* | *45,00* |  |
| *3* | ***Р е з и н а*** *в а к у у м ная* | *кг* | *договорная* |  |
| *4* | *Р е з и н а г у б ч а т а я* | *кг* | *договорная* |  |
| *5* | *Р е з и н а пищевая* | *кг* | *договорная* |  |
| *6* | *Р е з и н а с и л и к о н овая* | *кг* | *договорная* |  |
| *7* | ***С м а з к а*** *силиконовая ( баллон 300 куб.см )* | *шт* | *54,00* |  |
|  | ***П О Л И У Р Е Т А Н*** | | |  |
| *8* | *Стержень диам. 10,0 – 300,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *9* | *Л и с т толщ. 3,0 – 50,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *10* | *Лента толщ. 3,0 – 40,0 мм* | *кг* | *договорная* |  |
| *11* | *Втулка ( под заказ по размерам заказчика )* | *кг* | *договорная* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Л Е Н Т А Т О Р М О З Н А Я*** | | |  |
| *12* | ***ЛАТ-2 тол. 6*** *х 120 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *13* | ***ЛАТ-2 тол. 8*** *х 80, 100, 120, 150 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *14* | ***ЛАТ-2 тол. 10*** *х 80, 100, 120, 150 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *15* | ***ЭМ-1 тол. 5*** *х 60, 80, 90, 100, 120 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *16* | ***ЭМ-1 тол. 6*** *х 60, 80, 90, 100, 120 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *17* | ***ЭМ-1 тол. 8*** *х 100, 120, 140, 160 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *18* | ***ЭМ-1 тол. 10*** *х 100, 120, 140, 160 мм* | *кв.метр* | *договорная* |  |
|  | ***Н А К Л А Д К А Т О Р М О З Н А Я*** | | |  |
| *19* | *тол. 6 х 60 х 290 мм* | *шт* | *21,00* |  |
| *20* | *тол. 6 х 60 х 390 мм* | *шт* | *30,00* |  |
| *21* | *тол. 8 х 80 х 300 мм* | *шт* | *30,00* |  |
| *22* | *тол. 8 х 80 х 430 мм* | *шт* | *42,00* |  |
| *23* | *тол. 8 х 100 х 430 мм* | *шт* | *51,00* |  |
| *24* | *тол. 10 х 100 х 300 мм* | *шт* | *39,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ***С Т Е К Л О Т К А Н Ь*** | | |  |
| *25* | *Стеклоткань* ***Э 3-200*** *( кровельная ) , рулоны по 250-350 м* | *м* | *33,00* |  |
| *26* | *Керамическая ткань , 2,0 мм , плотность 1000 гр/м2* | *кв.метр* | *330,00* | *T = 1000оС* |
| *27* | *Керамическая ткань , 3,0 мм , плотность 1500 гр/м2* | *кв.метр* | *396,00* | *Т = 1000оС* |
| *28* | *Керамошнур диам. 6-25 мм , круглого  и квадратного сечения* | *кг* | *396,00* | *Т = 1000оС* |
| *29* | *Стеклошнур диам. 6-25 мм , круглого  и квадратного сечения* | *кг* | *135,00* | *Т = 550оС* |
| *30* | *Стеклоткань текстурированная , 0,2 мм , плотн. 210 гр/м2* | *кв.метр* | *46,80* | *Т = 550оС* |
| *31* | *Стеклоткань текстурированная , 0,4 мм , плотн. 430 гр/м2* | *кв.метр* | *54,30* | *Т = 550оС* |
| *32* | *Стеклоткань текстурированная , 0,8 мм , плотн. 580 гр/м2* | *кв.метр* | *70,20* | *Т = 550оС* |
| *33* | *Стеклоткань текстурированная , 1,0 мм , плотн. 800 гр/м2* | *кв.метр* | *81,90* | *Т = 550оС* |
| *34* | *Стеклоткань текстурированная , 1,5 мм , плотн. 1100 гр/м2* | *кв.метр* | *113,10* | *Т = 550оС* |
|  | ***С Т Е К Л О П Л А С Т И К*** | | |  |
| *35* | *Стеклопластик рулонный РСТ-140* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *36* | *Стеклопластик рулонный РСТ-200* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *37* | *Стеклопластик рулонный РСТ-250* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *38* | *Стеклопластик рулонный РСТ-350* | *кв.метр* | *договорная* |  |
| *39* | *Стержень стеклопластиковый диам. 2,0 - 46,0 мм* | *шт* | *договорная* |  |
| *40* | *Трубка круглого сечения диам . 10,0 - 50,0 мм* | *шт* | *договорная* |  |
| *41* | *Трубка прямоугольного сечения 40 х 25 мм // 40 х 35 мм* | *шт* | *договорная* |  |
| *42* | *Труба стеклопластиковая диам. 18,0 - 690,0 мм* | *шт* | *договорная* |  |
| *43* | *Рейка прямоугольная 10-80 х 10-80 мм* | *шт* | *договорная* |  |
| *44* | *Щвеллер стеклопластиковый* | *шт* | *договорная* |  |
| *45* | *Рейка двутавр стеклопластиковая* | *шт* | *договорная* |  |
| *46* | *Рейка фасонная стеклопластиковая* | *шт* | *договорная* |  |
| *47* | *Клин стеклопластиковый ( трапеция , полукруг )* | *шт* | *договорная* |  |
| *48* | *Пазовые клинья стеклопластиковые* | *шт* | *договорная* |  |
| *49* | *Арматура стеклопластиковая диам. 4,0 - 20,0 мм* | *шт* | *договорная* |  |